**安徽中科都菱商用电器股份有限公司产品参数**

**型号：MDF-25V368RF**

1.样式：立式。

2.冷藏室容积：183L。

3.冷冻室容积：185L。

4.总有效容积：368L。

5.额定功率：300W。

6.耗电量：3.03kW.h/24h。

7.产品净重：130kg。

8.气候类型：SN/N。

9.制冷方式：冷藏室，风冷；冷冻室，直冷。

10.噪声值：50dB。

11.温度范围：冷藏室2℃～8℃；冷冻室-10℃～-25℃。

12.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

13.外部材料：喷涂钢板。

14.内部材料：喷涂钢板。

15.外部尺寸（宽×深×高）：720×830×1870（mm）。

16.内部尺寸（宽×深×高）：冷藏室尺寸580×626×625（mm）；

冷冻室尺寸466×636×625（mm）。

17.外门结构：上下结构，数量2扇；上门为发泡玻璃门，双层中空玻璃带除凝露电加热功能，方便用户观察箱内物品；下门是发泡门体。

18.保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡。

19.内部结构：冷藏室3层浸塑搁架；冷冻室2层浸塑搁架及6个PS材质抽屉。

20.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体。

21.检测孔：2个；冷藏室与冷冻室各1个。

22.制冷剂：采用碳氢制冷剂；节能环保，含氟量为零，不破坏臭氧层，不产生温室效应。

23.压缩机：高效全封闭压缩机，数量2台。

24.制冷系统：采用国际知名品牌压缩机和干燥过滤器，采用铜盘管蒸发器，独有的新制冷技术的应用，性能优化的制冷系统，使得产品稳定性更好，降温速度更快。

25.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示屏，精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃；冷藏冷冻独立显示温度数据，便于观察，同步显示冰箱运行状态及报警类型。

26.安全系统：

（1）键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；

（2）标配2个暗锁设计，防止开关门异常；

（3）冷藏室、冷冻室采用独立挂锁孔设计，可装配挂锁，保证箱内物品安全；

（4）断电记忆功能，即使停电，冰箱会自动记忆停电前各室的温度设置，在再次通电时，冰箱按原设置状态运行；

（5）宽电压带适用，可在187～242V范围内正常使用；

（6）开机延时、停机间隔保护功能，确保运行可靠。

27.报警系统：具备开门报警、高低温报警、环温高报警、传感器故障报警、断电报警、远程报警。

28.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。

29.特色功能：

（1）双LED数码显示屏，可分开显示上下间室的温度数据及各种报警信息；

（2）冷藏室、冷冻室分别采用独立的制冷系统，独立显示、独立控温；

（3）冷藏室内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然；

（4）抽屉采用PS材料的设计，材质更耐用，存储物品更安全；

（5）冷藏室温度在2～8℃范围内可调，冷冻室温度在-10℃～-25℃范围内可调；

（6）冷冻室标配1个具备泄压功能的铝合金门把手，方便短时间内频繁开关门；

（7）箱体右侧标配2个检测孔，方便安装温度记录仪检测每个间室温度变化；

（8）标配USB接口，方便导出数据，数据可保存10年以上时间；

（9）标配RS232接口，可用于计算机串行接口外设连接。

30.选配件：温度记录仪、热敏打印机。

31.资格凭证：

（1）医疗器械生产许可证；

（2）医疗器械产品注册证；

（3）ISO9001质量管理体系认证；

（4）ISO13485医疗器械质量管理体系认证； （5）ISO14001环境管理体系认证；

（6）OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

32.售后质保：整机质保三年。